КОМПЛЕКТ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ
Соответствует СП 3.13130.2026 (Приложение Г, разделы 6.10/6.13/6.14),
утв. приказом МЧС России от 26.02.2026 № 133.

Версия комплекта: 24.07.2026. Файлы обновляются при изменении нормативов —
актуальная версия, тексты всех сообщений и онлайн-прослушивание:
https://voice-pa.com/ru/blog/rechevye-soobshcheniya-soue-skachat/

Состав (24 записи):
  № 1. Основное сообщение о пожаре
  № 2. Чрезвычайная ситуация (не пожар)
  № 11. Поэтапная эвакуация — предупреждающее сообщение
  № 3. Для персонала: сопровождение пациентов
  № 4. Для персонала: сопровождение детей
  № 5.1. Код 1000 — подготовка к эвакуации
  № 5.2. Код 1000 — отмена
  № 5.3. Код 1000 — подтверждён (эвакуация)
  № 5.4. «Сверка часов» — ЧС, немедленная эвакуация
  № 6. Для маломобильных групп населения (МГН)
  № 7.1. Учебная тревога — начало учений
  № 7.2. Учебная тревога завершена
  № 8.1. Проверка систем противопожарной защиты — начало
  № 8.2. Проверка систем — окончание
  № 9.1. Антитеррор: профилактическое сообщение (бдительность)
  № 9.2. Антитеррор: эвакуация — нейтральная формулировка
  № 9.3. Антитеррор: эвакуация — прямая формулировка
  № 9.5. Антитеррор: вооружённое нападение
  № 10.1. Отбой тревоги с возвратом в здание
  № 10.2. Отбой тревоги, обычный режим работы
  № 12.1. Вызов ответственного за пожарную безопасность
  № 12.2. Сбор персонала по инструкции
  —. «Тили-бом» — условный сигнал для детского сада
  —. Сигнал «Внимание всем!» (электросирена)

Файлы с суффиксом -ru-en — двуязычные (русский + английский, пауза 2 с),
каждая пара укладывается в 60 секунд (п. 6.10.10).
WAV — мастер 16 бит / 44,1 кГц моно; для приборов с другим форматом
конвертируйте копию мастера (не MP3).

Файлы бесплатны для использования в системах оповещения ваших объектов.
© ООО «Войспа» · https://voicepa.ru · Расчёт системы оповещения онлайн:
https://voice-pa.com/ru/calculator/
